{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet2"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet2","index":0,"n_rows":80,"n_cols":11,"rows_kept":80,"merged":[[0,0,0,10],[2,0,10,0],[11,0,15,0],[16,0,20,0],[21,0,28,0],[29,0,37,0],[38,0,40,0],[41,0,42,0],[43,0,49,0],[50,0,56,0],[57,0,60,0],[61,0,64,0],[65,0,75,0],[76,0,79,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2024年如皋市重点污染源废水执法监测统计表4"]
["企业名称","监测点","监测项目","监测日期","流量(m³/s)","水温(°C)","排放浓度","上限","单位","是否超标","备注"]
["南通九洲环保科技有限公司","废水排放池","总磷（以P计）","2024-12-10","","","0.80","8","mg/L","否","采样时废水未排"]
[null,"废水排放池","石油类","2024-12-10","","","<0.06","20","mg/L","否","采样时废水未排"]
[null,"废水排放池","五日生化需氧量（BOD5）","2024-12-10","","","2.9","300","mg/L","否","采样时废水未排"]
[null,"废水排放池","氨氮（NH3-N）","2024-12-10","","","6.44","45","mg/L","否","采样时废水未排"]
[null,"废水排放池","化学需氧量","2024-12-10","","","60","500","mg/L","否","采样时废水未排"]
[null,"废水排放池","总氮（以N计）","2024-12-10","","","24.9","70","mg/L","否","采样时废水未排"]
[null,"废水排放池","氟化物","2024-12-10","","","0.89","20","mg/L","否","采样时废水未排"]
[null,"废水排放池","悬浮物","2024-12-10","","","9","400","mg/L","否","采样时废水未排"]
[null,"废水排放池","总氰化物","2024-12-10","","","<0.004","1.0","mg/L","否","采样时废水未排"]
["南通泰利达化工有限公司","废水排放口","化学需氧量","2024-12-17","0.00375","","20","100","mg/L","否",""]
[null,"废水排放口","总氮（以N计）","2024-12-17","0.00375","","143","","mg/L","否",""]
[null,"废水排放口","氨氮（NH3-N）","2024-12-17","0.00375","","2.68","15","mg/L","否",""]
[null,"废水排放口","悬浮物","2024-12-17","0.00375","","7","70","mg/L","否",""]
[null,"废水排放口","总磷（以P计）","2024-12-17","0.00375","","0.35","0.5","mg/L","否",""]
["赛得利（南通）纤维有限公司","废水排放口","化学需氧量","2024-12-09","0.05558","13.5","28","50","mg/L","否",""]
[null,"废水排放口","总磷（以P计）","2024-12-09","0.05558","13.5","0.14","0.5","mg/L","否",""]
[null,"废水排放口","石油类","2024-12-09","0.05558","13.5","<0.06","1","mg/L","否",""]
[null,"废水排放口","氨氮（NH3-N）","2024-12-09","0.05558","13.5","0.329","5","mg/L","否",""]
[null,"废水排放口","总氮（以N计）","2024-12-09","0.05558","13.5","3.83","15","mg/L","否",""]
["南通华灿电讯科技有限公司","废水排放口","悬浮物","2024-11-27","","","11","400","mg/L","否","采样时废水未排"]
[null,"废水排放口","总磷（以P计）","2024-11-27","","","0.16","8","mg/L","否","采样时废水未排"]
[null,"废水排放口","总氮（以N计）","2024-11-27","","","34.3","70","mg/L","否","采样时废水未排"]
[null,"废水排放口","石油类","2024-11-27","","","<0.06","20","mg/L","否","采样时废水未排"]
[null,"废水排放口","氨氮（NH3-N）","2024-11-27","","","0.151","45","mg/L","否","采样时废水未排"]
[null,"废水排放口","总铝","2024-11-27","","","0.622","3.0","mg/L","否","采样时废水未排"]
[null,"废水排放口","化学需氧量","2024-11-27","","","21","500","mg/L","否","采样时废水未排"]
[null,"废水排放口","五日生化需氧量（BOD5）","2024-11-27","","","2.6","300","mg/L","否","采样时废水未排"]
["江苏安锐恒新能源科技有限公司","废水排放池","总氮（以N计）","2024-11-27","","","4.78","70","mg/L","否","采样时废水未排"]
[null,"废水排放池","总镍","2024-11-27","","","0.10","0.5","mg/L","否","采样时废水未排"]
[null,"废水排放池","五日生化需氧量（BOD5）","2024-11-27","","","27.2","300","mg/L","否","采样时废水未排"]
[null,"废水排放池","化学需氧量","2024-11-27","","","70","500","mg/L","否","采样时废水未排"]
[null,"废水排放池","悬浮物","2024-11-27","","","8","400","mg/L","否","采样时废水未排"]
[null,"废水排放池","氨氮（NH3-N）","2024-11-27","","","2.06","45","mg/L","否","采样时废水未排"]
[null,"废水排放池","总铝","2024-11-27","","","0.354","3.0","mg/L","否","采样时废水未排"]
[null,"废水排放池","总磷（以P计）","2024-11-27","","","0.02","8","mg/L","否","采样时废水未排"]
[null,"废水排放池","石油类","2024-11-27","","","<0.06","20","mg/L","否","采样时废水未排"]
["南通富强纸业有限公司","废水排放口","总磷（以P计）","2024-12-17","0.00082","","0.30","0.8","mg/L","否",""]
[null,"废水排放口","悬浮物","2024-12-17","0.00082","","12","30","mg/L","否",""]
[null,"废水排放口","氨氮（NH3-N）","2024-12-17","0.00082","","0.061","8","mg/L","否",""]
["南通富强纸业有限公司","废水排放口","总氮（以N计）","2024-12-17","0.00082","","3.97","12","mg/L","否",""]
[null,"废水排放口","化学需氧量","2024-12-17","0.00082","","14","80","mg/L","否",""]
["如皋洲华纺织科技有限公司","废水排放口","石油类","2024-12-09","","","<0.06","15","mg/L","否","采样时废水未排"]
[null,"废水排放口","阴离子表面活性剂","2024-12-09","","","0.29","20","mg/L","否","采样时废水未排"]
[null,"废水排放口","氨氮（NH3-N）","2024-12-09","","","4.01","45","mg/L","否","采样时废水未排"]
[null,"废水排放口","总磷（以P计）","2024-12-09","","","0.20","8","mg/L","否","采样时废水未排"]
[null,"废水排放口","悬浮物","2024-12-09","","","22","400","mg/L","否","采样时废水未排"]
[null,"废水排放口","总氮（以N计）","2024-12-09","","","4.70","70","mg/L","否","采样时废水未排"]
[null,"废水排放口","化学需氧量","2024-12-09","","","273","500","mg/L","否","采样时废水未排"]
["双登天鹏冶金江苏有限公司","污水排放口","总氮（以N计）","2024-12-10","","","8.57","70","mg/L","否","采样时废水未排"]
[null,"污水排放口","动植物油","2024-12-10","","","<0.06","100","mg/L","否","采样时废水未排"]
[null,"污水排放口","总磷（以P计）","2024-12-10","","","0.52","8","mg/L","否","采样时废水未排"]
[null,"污水排放口","化学需氧量","2024-12-10","","","17","500","mg/L","否","采样时废水未排"]
[null,"污水排放口","悬浮物","2024-12-10","","","7","400","mg/L","否","采样时废水未排"]
[null,"污水排放口","五日生化需氧量（BOD5）","2024-12-10","","","2.3","300","mg/L","否","采样时废水未排"]
[null,"污水排放口","氨氮（NH3-N）","2024-12-10","","","1.24","45","mg/L","否","采样时废水未排"]
["日达智造科技（如皋）有限公司","废水排放池","总氮（以N计）","2024-12-09","","","7.84","70","mg/L","否","采样时废水未排"]
[null,"废水排放池","阴离子表面活性剂（LAS）","2024-12-09","","","0.10","20","mg/L","否","采样时废水未排"]
[null,"废水排放池","总铝","2024-12-09","","","1.73","2.0","mg/L","否","采样时废水未排"]
[null,"废水排放池","石油类","2024-12-09","","","1.69","20","mg/L","否","采样时废水未排"]
["日达智造科技（如皋）有限公司","废水排放池","总磷（以P计）","2024-12-09","","","1.10","8","mg/L","否","采样时废水未排"]
[null,"废水排放池","氨氮（NH3-N）","2024-12-09","","","2.45","45","mg/L","否","采样时废水未排"]
[null,"废水排放池","悬浮物","2024-12-09","","","32","400","mg/L","否","采样时废水未排"]
[null,"废水排放池","化学需氧量","2024-12-09","","","129","500","mg/L","否","采样时废水未排"]
["南通九洲环保科技有限公司","废水排放池","总镍","2024-12-10","","","<0.007","1.0","mg/L","否",""]
[null,"废水排放池","总锌","2024-12-10","","","0.026","5.0","mg/L","否",""]
[null,"废水排放池","总砷","2024-12-10","","","0.0043","0.5","mg/L","否",""]
[null,"废水排放池","总铜","2024-12-10","","","<0.04","2.0","mg/L","否",""]
[null,"废水排放池","钡","2024-12-10","","","0.08","85","mg/L","否",""]
[null,"废水排放池","总银","2024-12-10","","","<0.03","0.5","mg/L","否",""]
[null,"废水排放池","总铍","2024-12-10","","","<0.00004","0.005","mg/L","否",""]
[null,"废水排放池","总汞","2024-12-10","","","0.000388","0.05","mg/L","否",""]
[null,"废水排放池","总铅","2024-12-10","","","0.00148","1.0","mg/L","否",""]
[null,"废水排放池","总镉","2024-12-10","","","0.00008","0.1","mg/L","否",""]
[null,"废水排放池","烷基汞","2024-12-10","","","<0.00000002","0","mg/L","否",""]
["如皋市雪岸污水处理厂","废水排放口","总磷（以P计）","2024-10-30","0.001028","19.5","0.07","0.5","mg/L","否",""]
[null,"废水排放口","化学需氧量","2024-10-30","0.001028","19.5","12","50","mg/L","否",""]
[null,"废水排放口","总氮（以N计）","2024-10-30","0.001028","19.5","4.92","15","mg/L","否",""]
[null,"废水排放口","氨氮（NH3-N）","2024-10-30","0.001028","19.5","0.442","5;8","mg/L","否",""]