{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet2"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet2","index":0,"n_rows":190,"n_cols":11,"rows_kept":190,"merged":[[0,0,0,11],[2,0,10,0],[11,0,19,0],[20,0,24,0],[25,0,32,0],[33,0,39,0],[40,0,43,0],[44,0,51,0],[52,0,59,0],[60,0,63,0],[64,0,72,0],[73,0,78,0],[79,0,86,0],[87,0,93,0],[94,0,98,0],[99,0,102,0],[103,0,111,0],[112,0,120,0],[121,0,125,0],[126,0,131,0],[132,0,137,0],[138,0,143,0],[144,0,147,0],[148,0,153,0],[154,0,157,0],[158,0,161,0],[162,0,166,0],[167,0,170,0],[172,0,181,0],[182,0,184,0],[185,0,188,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2024年如皋市重点污染源废水执法监测统计表2"]
["企业名称","监测点","监测日期","监测项目","流量(m³/s)","水温(°C)","排放浓度","排放限值","单位","是否超标","备注"]
["如皋市泰尔特染整有限公司","废水排放口","2024-04-23","总磷（以P计）","0.01335","","0.07","0.5","mg/L","否",""]
[null,"废水排放口","2024-04-23","总氮（以N计）","0.01335","","7.32","15","mg/L","否",""]
[null,"废水排放口","2024-04-23","氨氮（NH3-N）","0.01335","","0.360","10","mg/L","否",""]
[null,"废水排放口","2024-04-23","苯胺类","0.01335","","0.39","1.0","mg/L","否",""]
[null,"废水排放口","2024-04-23","化学需氧量","0.01335","","62","80","mg/L","否",""]
[null,"废水排放口","2024-04-23","色度","0.01335","","9","50","倍","否","黄色，pH8.27"]
[null,"废水排放口","2024-04-23","五日生化需氧量（BOD5）","0.01335","","8.0","20","mg/L","否",""]
[null,"废水排放口","2024-04-23","悬浮物","0.01335","","7","50","mg/L","否",""]
[null,"废水排放口","2024-04-23","动植物油","0.01335","","<0.06","10","mg/L","否",""]
["如皋市五山漂染有限责任公司","废水排放口","2024-07-23","氨氮（NH3-N）","0.00978","","0.754","10","mg/L","否",""]
[null,"废水排放口","2024-07-23","苯胺类","0.00978","","0.22","1.0","mg/L","否",""]
[null,"废水排放口","2024-07-23","化学需氧量","0.00978","","36","80","mg/L","否",""]
[null,"废水排放口","2024-07-23","硫化物","0.00978","","<0.005","0.5","mg/L","否",""]
[null,"废水排放口","2024-07-23","五日生化需氧量（BOD5）","0.00978","","4.4","20","mg/L","否",""]
[null,"废水排放口","2024-07-23","总氮（以N计）","0.00978","","9.43","15","mg/L","否",""]
[null,"废水排放口","2024-07-23","悬浮物","0.00978","","10","50","mg/L","否",""]
[null,"废水排放口","2024-07-23","色度","0.00978","","20","50","倍","否","浅黄，pH7.83"]
[null,"废水排放口","2024-07-23","总磷（以P计）","0.00978","","0.14","0.5","mg/L","否",""]
["南通华胜数码纺织科技有限公司","废水排放口","2024-05-16","色度","0.000074","","20","64","倍","否","黄色，pH8.59"]
[null,"废水排放口","2024-05-16","总磷（以P计）","0.000074","","0.33","8","mg/L","否",""]
[null,"废水排放口","2024-05-16","总氮（以N计）","0.000074","","7.16","70","mg/L","否",""]
[null,"废水排放口","2024-05-16","氨氮（NH3-N）","0.000074","","3.92","45","mg/L","否",""]
[null,"废水排放口","2024-05-16","化学需氧量","0.000074","","82","500","mg/L","否",""]
["如皋市华伦漂染有限公司","废水排放口","2024-04-09","苯胺类","0.01524","","0.94","1.0","mg/L","否",""]
[null,"废水排放口","2024-04-09","悬浮物","0.01524","","11","100","mg/L","否",""]
[null,"废水排放口","2024-04-09","化学需氧量","0.01524","","196","200","mg/L","否",""]
[null,"废水排放口","2024-04-09","氨氮（NH3-N）","0.01524","","1.26","20","mg/L","否",""]
[null,"废水排放口","2024-04-09","色度","0.01524","","60","80","倍","否","绿色，pH8.2"]
[null,"废水排放口","2024-04-09","总氮（以N计）","0.01524","","8.60","30","mg/L","否",""]
[null,"废水排放口","2024-04-09","总磷（以P计）","0.01524","","0.72","1.5","mg/L","否",""]
[null,"废水排放口","2024-04-09","五日生化需氧量（BOD5）","0.01524","","23.6","50","mg/L","否",""]
["南通亚点毛巾染织有限公司","废水排放口","2024-07-23","氨氮（NH3-N）","","","1.45","10","mg/L","否","采样时废水未排"]
[null,"废水排放口","2024-07-23","总磷（以P计）","","","0.10","0.5","mg/L","否","采样时废水未排"]
[null,"废水排放口","2024-07-23","悬浮物","","","8","50","mg/L","否","采样时废水未排"]
[null,"废水排放口","2024-07-23","色度","","","40","50","倍","否","采样时废水未排，浅黄，pH8.09"]
[null,"废水排放口","2024-07-23","化学需氧量","","","32","80","mg/L","否","采样时废水未排"]
[null,"废水排放口","2024-07-23","总氮（以N计）","","","7.14","15","mg/L","否","采样时废水未排"]
[null,"废水排放口","2024-07-23","苯胺类","","","0.35","1.0","mg/L","否","采样时废水未排"]
["南通皋鑫电子股份有限公司","废水排放口","2024-05-13","氨氮（NH3-N）","0.0044","","<0.025","45","mg/L","否",""]
[null,"废水排放口","2024-05-13","总磷（以P计）","0.0044","","0.11","8","mg/L","否",""]
[null,"废水排放口","2024-05-13","化学需氧量","0.0044","","20","500","mg/L","否",""]
[null,"废水排放口","2024-05-13","总氮（以N计）","0.0044","","0.91","70","mg/L","否",""]
["如皋市富利高漂染有限公司","污水排放口","2024-04-09","总磷（以P计）","","","0.32","1.5","mg/L","否","采样时废水未排"]
[null,"污水排放口","2024-04-09","氨氮（NH3-N）","","","5.70","20","mg/L","否","采样时废水未排"]
[null,"污水排放口","2024-04-09","化学需氧量","","","117","200","mg/L","否","采样时废水未排"]
[null,"污水排放口","2024-04-09","悬浮物","","","6","100","mg/L","否","采样时废水未排"]
[null,"污水排放口","2024-04-09","色度","","","4","80","倍","否","无色，pH7..5，采样时废水未排"]
[null,"污水排放口","2024-04-09","总氮（以N计）","","","15.8","30","mg/L","否","采样时废水未排"]
[null,"污水排放口","2024-04-09","苯胺类","","","0.33","1.0","mg/L","否","采样时废水未排"]
[null,"污水排放口","2024-04-09","五日生化需氧量（BOD5）","","","10.6","50","mg/L","否","采样时废水未排"]
["如皋市永鸿染整有限公司","废水排放口","2024-04-09","总氮（以N计）","0.006628","","1.10","30","mg/L","否",""]
[null,"废水排放口","2024-04-09","色度","0.006628","","3","80","倍","否","无色，pH7.6"]
[null,"废水排放口","2024-04-09","苯胺类","0.006628","","0.12","1.0","mg/L","否",""]
[null,"废水排放口","2024-04-09","悬浮物","0.006628","","11","100","mg/L","否",""]
[null,"废水排放口","2024-04-09","总磷（以P计）","0.006628","","0.08","1.5","mg/L","否",""]
[null,"废水排放口","2024-04-09","化学需氧量","0.006628","","87","200","mg/L","否",""]
[null,"废水排放口","2024-04-09","五日生化需氧量（BOD5）","0.006628","","9.6","50","mg/L","否",""]
[null,"废水排放口","2024-04-09","氨氮（NH3-N）","0.006628","","0.108","20","mg/L","否",""]
["如皋市恒昌印染有限公司","废水排放口","2024-05-20","总磷（以P计）","0.008751","","0.28","1.5","mg/L","否",""]
[null,"废水排放口","2024-05-20","氨氮（NH3-N）","0.008751","","3.96","20","mg/L","否",""]
[null,"废水排放口","2024-05-20","总氮（以N计）","0.008751","","10.8","30","mg/L","否",""]
[null,"废水排放口","2024-05-20","化学需氧量","0.008751","","74","200","mg/L","否",""]
["如皋市林梓污水处理厂","污水排口","2024-08-01","动植物油","0.01836","32.2","0.10","3","mg/L","否",""]
[null,"污水排口","2024-08-01","悬浮物","0.01836","32.2","8","20","mg/L","否",""]
[null,"污水排口","2024-08-01","五日生化需氧量（BOD5）","0.01836","32.2","2.4","20","mg/L","否",""]
[null,"污水排口","2024-08-01","阴离子表面活性剂（LAS）","0.01836","32.2","<0.05","1","mg/L","否",""]
[null,"污水排口","2024-08-01","总氮（以N计）","0.01836","32.2","6.40","15","mg/L","否",""]
[null,"污水排口","2024-08-01","石油类","0.01836","32.2","<0.06","3","mg/L","否",""]
[null,"污水排口","2024-08-01","化学需氧量","0.01836","32.2","14","50","mg/L","否",""]
[null,"污水排口","2024-08-01","氨氮（NH3-N）","0.01836","32.2","0.118","5","mg/L","否",""]
[null,"污水排口","2024-08-01","总磷（以P计）","0.01836","32.2","0.12","0.5","mg/L","否",""]
["南通天泽化工有限公司","排放池","2024-07-18","化学需氧量","","","125","500","mg/L","否","采样时废水未排"]
[null,"排放池","2024-07-18","悬浮物","","","12","400","mg/L","否","采样时废水未排"]
[null,"排放池","2024-07-18","五日生化需氧量（BOD5）","","","5.4","300","mg/L","否","采样时废水未排"]
[null,"排放池","2024-07-18","总氮（以N计）","","","64.6","70","mg/L","否","采样时废水未排"]
[null,"排放池","2024-07-18","氨氮（NH3-N）","","","0.413","45","mg/L","否","采样时废水未排"]
[null,"排放池","2024-07-18","总磷（以P计）","","","3.88","8","mg/L","否","采样时废水未排"]
["江苏隆昌化工有限公司","排放池","2024-08-13","总磷（以P计）","","","0.20","8","mg/L","否","采样时废水未排"]
[null,"排放池","2024-08-13","石油类","","","<0.06","20","mg/L","否","采样时废水未排"]
[null,"排放池","2024-08-13","苯胺类","","","0.08","5.0","mg/L","否","采样时废水未排"]
[null,"排放池","2024-08-13","动植物油","","","<0.06","","mg/L","否","采样时废水未排"]
[null,"排放池","2024-08-13","氨氮（NH3-N）","","","11.8","45","mg/L","否","采样时废水未排"]
[null,"排放池","2024-08-13","悬浮物","","","7","400","mg/L","否","采样时废水未排"]
[null,"排放池","2024-08-13","化学需氧量","","","26","500","mg/L","否","采样时废水未排"]
[null,"排放池","2024-08-13","总氮（以N计）","","","38.8","70","mg/L","否","采样时废水未排"]
["南通百川新材料有限公司","污水排放口","2024-07-18","挥发酚","","","0.021","2.0","mg/L","否","采样时废水未排"]
[null,"污水排放口","2024-07-18","悬浮物","","","7","400","mg/L","否","采样时废水未排"]
[null,"污水排放口","2024-07-18","化学需氧量","","","44","500","mg/L","否","采样时废水未排"]
[null,"污水排放口","2024-07-18","总磷（以P计）","","","1.24","8","mg/L","否","采样时废水未排"]
[null,"污水排放口","2024-07-18","氨氮（NH3-N）","","","0.327","45","mg/L","否","采样时废水未排"]
[null,"污水排放口","2024-07-18","总氮（以N计）","","","40.1","70","mg/L","否","采样时废水未排"]
[null,"污水排放口","2024-07-18","五日生化需氧量（BOD5）","","","4.9","300","mg/L","否","采样时废水未排"]
["江苏力星通用钢球股份有限公司","污水排放口","2024-06-26","化学需氧量","","","186","500","mg/L","否","采样时废水未排"]
[null,"污水排放口","2024-06-26","总磷（以P计）","","","0.90","8","mg/L","否","采样时废水未排"]
[null,"污水排放口","2024-06-26","悬浮物","","","94","400","mg/L","否","采样时废水未排"]
[null,"污水排放口","2024-06-26","总氮（以N计）","","","69.3","70","mg/L","否","采样时废水未排"]
[null,"污水排放口","2024-06-26","氨氮（NH3-N）","","","11.2","45","mg/L","否","采样时废水未排"]
["如皋恒发水处理有限公司","废水排放口","2024-08-21","氨氮（NH3-N）","0.4997","31.2","0.266","5","mg/L","否",""]
[null,"废水排放口","2024-08-21","总氮（以N计）","0.4997","31.2","7.13","15","mg/L","否",""]
[null,"废水排放口","2024-08-21","化学需氧量","0.4997","31.2","24","50","mg/L","否",""]
[null,"废水排放口","2024-08-21","总磷（以P计）","0.4997","31.2","0.08","0.5","mg/L","否",""]
["南通皋开水务发展有限公司","废水排放口","2024-08-21","化学需氧量","0.012444","29.9","12","50","mg/L","否",""]
[null,"废水排放口","2024-08-21","阴离子表面活性剂（LAS）","0.012444","29.9","<0.05","0.5","mg/L","否",""]
[null,"废水排放口","2024-08-21","动植物油","0.012444","29.9","<0.06","1","mg/L","否",""]
[null,"废水排放口","2024-08-21","总氮（以N计）","0.012444","29.9","7.59","15","mg/L","否",""]
[null,"废水排放口","2024-08-21","总磷（以P计）","0.012444","29.9","0.20","0.5","mg/L","否",""]
[null,"废水排放口","2024-08-21","悬浮物","0.012444","29.9","5","10","mg/L","否",""]
[null,"废水排放口","2024-08-21","色度","0.012444","29.9","5","30","倍","否","浅黄，pH7.6"]
[null,"废水排放口","2024-08-21","石油类","0.012444","29.9","<0.06","1","mg/L","否",""]
[null,"废水排放口","2024-08-21","氨氮（NH3-N）","0.012444","29.9","0.170","5;8","mg/L","否",""]
["如皋市盛鸿漂染有限公司","污水排放口","2024-08-01","总磷（以P计）","","","0.72","0.5","mg/L","否","采样时废水未排"]
[null,"污水排放口","2024-08-01","氨氮（NH3-N）","","","0.319","10","mg/L","否","采样时废水未排"]
[null,"污水排放口","2024-08-01","总氮（以N计）","","","7.88","15","mg/L","否","采样时废水未排"]
[null,"污水排放口","2024-08-01","化学需氧量","","","47","80","mg/L","否","采样时废水未排"]
[null,"污水排放口","2024-08-01","苯胺类","","","0.12","1.0","mg/L","否","采样时废水未排"]
[null,"污水排放口","2024-08-01","五日生化需氧量（BOD5）","","","4.0","20","mg/L","否","采样时废水未排"]
[null,"污水排放口","2024-08-01","色度","","","20","50","倍","否","采样时废水未排，浅黄，pH7.8"]
[null,"污水排放口","2024-08-01","硫化物","","","<0.005","0.5","mg/L","否","采样时废水未排"]
[null,"污水排放口","2024-08-01","悬浮物","","","19","50","mg/L","否","采样时废水未排"]
["江苏国胶新材料有限公司","排放池","2024-08-12","氨氮（NH3-N）","","","1.69","45","mg/L","否","采样时废水未排"]
[null,"排放池","2024-08-12","总氮（以N计）","","","3.01","70","mg/L","否","采样时废水未排"]
[null,"排放池","2024-08-12","总磷（以P计）","","","0.26","8","mg/L","否","采样时废水未排"]
[null,"排放池","2024-08-12","化学需氧量","","","42","500","mg/L","否","采样时废水未排"]
[null,"排放池","2024-08-12","石油类","","","<0.06","20","mg/L","否","采样时废水未排"]
["江苏瑞佳新材料有限公司","排放池","2024-08-12","总氮（以N计）","","","0.60","70","mg/L","否","采样时废水未排"]
[null,"排放池","2024-08-12","悬浮物","","","11","400","mg/L","否","采样时废水未排"]
[null,"排放池","2024-08-12","氨氮（NH3-N）","","","0.378","45","mg/L","否","采样时废水未排"]
[null,"排放池","2024-08-12","化学需氧量","","","100","500","mg/L","否","采样时废水未排"]
[null,"排放池","2024-08-12","石油类","","","<0.06","20","mg/L","否","采样时废水未排"]
[null,"排放池","2024-08-12","总磷（以P计）","","","0.08","8","mg/L","否","采样时废水未排"]
["双登天鹏冶金江苏有限公司","污水排放口","2024-08-13","总氮（以N计）","0.00522","","16.8","70","mg/L","否",""]
[null,"污水排放口","2024-08-13","动植物油","0.00522","","<0.06","100","mg/L","否",""]
[null,"污水排放口","2024-08-13","总磷（以P计）","0.00522","","2.58","8","mg/L","否",""]
[null,"污水排放口","2024-08-13","化学需氧量","0.00522","","36","500","mg/L","否",""]
[null,"污水排放口","2024-08-13","悬浮物","0.00522","","12","400","mg/L","否",""]
[null,"污水排放口","2024-08-13","氨氮（NH3-N）","0.00522","","4.16","45","mg/L","否",""]
["南通新邦化工科技有限公司","废水排放口","2024-08-12","苯胺类","","","0.36","5.0","mg/L","否","采样时废水未排"]
[null,"废水排放口","2024-08-12","化学需氧量","","","235","","mg/L","否","采样时废水未排"]
[null,"废水排放口","2024-08-12","总磷（以P计）","","","0.24","","mg/L","否","采样时废水未排"]
[null,"废水排放口","2024-08-12","总氮（以N计）","","","3.50","","mg/L","否","采样时废水未排"]
[null,"废水排放口","2024-08-12","氨氮（NH3-N）","","","0.419","","mg/L","否","采样时废水未排"]
[null,"废水排放口","2024-08-12","悬浮物","","","79","400","mg/L","否","采样时废水未排"]
["江苏泰慕士针纺科技股份有限公司","污水排放口","2024-07-25","化学需氧量","0.00968","","68","200","mg/L","否",""]
[null,"污水排放口","2024-07-25","总氮（以N计）","0.00968","","9.14","30","mg/L","否",""]
[null,"污水排放口","2024-07-25","氨氮（NH3-N）","0.00968","","1.56","20","mg/L","否",""]
[null,"污水排放口","2024-07-25","总磷（以P计）","0.00968","","0.09","1.5","mg/L","否",""]
["双钱集团（江苏）轮胎有限公司","总排口","2024-08-21","氨氮（NH3-N）","","","3.63","30","mg/L","否","采样时废水未排"]
[null,"总排口","2024-08-21","化学需氧量","","","27","300","mg/L","否","采样时废水未排"]
[null,"总排口","2024-08-21","石油类","","","0.08","10","mg/L","否","采样时废水未排"]
[null,"总排口","2024-08-21","悬浮物","","","9","150","mg/L","否","采样时废水未排"]
[null,"总排口","2024-08-21","总磷（以P计）","","","0.33","1.0","mg/L","否","采样时废水未排"]
[null,"总排口","2024-08-21","总氮（以N计）","","","5.02","40","mg/L","否","采样时废水未排"]
["如皋鸿源污水处理有限公司","废水排放口","2024-05-13","总氮（以N计）","0.114836","18.5","1.62","15","mg/L","否",""]
[null,"废水排放口","2024-05-13","总磷（以P计）","0.114836","18.5","0.01","0.5","mg/L","否",""]
[null,"废水排放口","2024-05-13","化学需氧量","0.114836","18.5","24","50","mg/L","否",""]
[null,"废水排放口","2024-05-13","氨氮（NH3-N）","0.114836","18.5","0.176","5;8","mg/L","否",""]
["如皋市吴窑城镇建设服务有限公司","废水排放口","2024-05-16","总氮（以N计）","0.027","21.2","5.63","20","mg/L","否",""]
[null,"废水排放口","2024-05-16","总磷（以P计）","0.027","21.2","0.32","1.5","mg/L","否",""]
[null,"废水排放口","2024-05-16","化学需氧量","0.027","21.2","18","60","mg/L","否",""]
[null,"废水排放口","2024-05-16","氨氮（NH3-N）","0.027","21.2","0.124","8;15","mg/L","否",""]
["如皋市九华镇污水处理厂","废水排放口","2024-05-09","悬浮物","0.0381","21","7","10","mg/L","否",""]
[null,"废水排放口","2024-05-09","总磷（以P计）","0.0381","21","0.22","0.5","mg/L","否",""]
[null,"废水排放口","2024-05-09","化学需氧量","0.0381","21","19","50","mg/L","否",""]
[null,"废水排放口","2024-05-09","总氮（以N计）","0.0381","21","7.26","15","mg/L","否",""]
[null,"废水排放口","2024-05-09","氨氮（NH3-N）","0.0381","21","0.703","5","mg/L","否",""]
["如皋市同源污水处理有限公司","废水排放口","2024-05-14","化学需氧量","0.789","21.2","32","50","mg/L","否",""]
[null,"废水排放口","2024-05-14","总氮（以N计）","0.789","21.2","9.59","15","mg/L","否",""]
[null,"废水排放口","2024-05-14","氨氮（NH3-N）","0.789","21.2","0.176","5;8","mg/L","否",""]
[null,"废水排放口","2024-05-14","总磷（以P计）","0.789","21.2","0.12","0.5","mg/L","否",""]
["如皋市兴常污水处理有限公司","废水排放口","2024-04-29","悬浮物","","","5","10","mg/L","否",""]
["如皋市蒲涛污水处理有限公司","废水排放口","2024-04-23","石油类","0.034","19","<0.06","3","mg/L","否",""]
[null,"废水排放口","2024-04-23","化学需氧量","0.034","19","26","60","mg/L","否",""]
[null,"废水排放口","2024-04-23","悬浮物","0.034","19","7","20","mg/L","否",""]
[null,"废水排放口","2024-04-23","五日生化需氧量（BOD5）","0.034","19","4.0","20","mg/L","否",""]
[null,"废水排放口","2024-04-23","氨氮（NH3-N）","0.034","19","0.533","8","mg/L","否",""]
[null,"废水排放口","2024-04-23","总铬","0.034","19","<0.004","0.1","mg/L","否",""]
[null,"废水排放口","2024-04-23","总磷（以P计）","0.034","19","0.06","1","mg/L","否",""]
[null,"废水排放口","2024-04-23","色度","0.034","19","5","30","倍","否","浅色，pH7.86"]
[null,"废水排放口","2024-04-23","六价铬","0.034","19","<0.004","0.05","mg/L","否",""]
[null,"废水排放口","2024-04-23","总氮（以N计）","0.034","19","6.04","20","mg/L","否",""]
["如皋市中医院","废水排放口","2024-05-14","氨氮（NH3-N）","0.0009","","32.0","45","mg/L","否",""]
[null,"废水排放口","2024-05-14","化学需氧量","0.0009","","94","250","mg/L","否",""]
[null,"废水排放口","2024-05-14","悬浮物","0.0009","","26","60","mg/L","否",""]
["如皋市下原污水处理厂","废水排放口","2024-05-16","化学需氧量","0.0194","20.1","16","50","mg/L","否",""]
[null,"废水排放口","2024-05-16","总磷（以P计）","0.0194","20.1","0.09","0.5","mg/L","否",""]
[null,"废水排放口","2024-05-16","总氮（以N计）","0.0194","20.1","7.67","20","mg/L","否",""]
[null,"废水排放口","2024-05-16","氨氮（NH3-N）","0.0194","20.1","0.184","5;8","mg/L","否",""]
["如皋市高明污水处理有限公司","废水排放口","2024-04-29","悬浮物","","","5","10","mg/L","否",""]