{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet2"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet2","index":0,"n_rows":31,"n_cols":12,"rows_kept":31,"merged":[[0,0,0,12],[2,0,4,0],[5,0,7,0],[8,0,17,0],[18,0,20,0],[21,0,30,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2024年如皋市重点污染源无组织废气执法监测统计表4"]
["企业名称","监测点","监测项目","监测日期","风向","风速（m/s）","温度(℃)","压力（kPa）","排放浓度","上限","单位","是否超标"]
["九鼎新材料有限公司","下风向G2","非甲烷总烃","2024-12-04","73.6°","0.0","9.7","102.61","1.16","4","mg/m3","否"]
[null,"下风向G3","非甲烷总烃","2024-12-04","73.6°","0.0","9.7","102.61","0.83","4","mg/m3","否"]
[null,"下风向G1","非甲烷总烃","2024-12-04","73.6°","0.0","9.7","102.61","1.13","4","mg/m3","否"]
["江苏力星通用钢球股份有限公司","下风向3#","非甲烷总烃","2024-12-03","118.3°","0.0","10.2","102.6","1.20","4.0","mg/m3","否"]
[null,"下风向2#","非甲烷总烃","2024-12-03","118.3°","0.0","10.2","102.6","1.05","4.0","mg/m3","否"]
[null,"下风向1#","非甲烷总烃","2024-12-03","118.3°","0.0","10.2","102.6","0.78","4","mg/m3","否"]
["南通新敦煌染业有限公司","下风向G4","氨（氨气）","2024-11-18","东北","2.8","11.8","103.2","0.18","1.5","mg/m3","否"]
[null,"下风向G4","臭气浓度","2024-11-18","东北","2.8","11.8","103.2","18","20","无量纲","否"]
[null,"下风向G4","硫化氢","2024-11-18","东北","2.8","11.8","103.2","0.014","0.06","mg/m3","否"]
[null,"下风向G3","硫化氢","2024-11-18","东北","2.8","11.8","103.2","0.010","0.06","mg/m3","否"]
[null,"下风向G3","臭气浓度","2024-11-18","东北","2.8","11.8","103.2","14","20","无量纲","否"]
[null,"下风向G3","氨（氨气）","2024-11-18","东北","2.8","11.8","103.2","0.15","1.5","mg/m3","否"]
[null,"下风向G2","氨（氨气）","2024-11-18","东北","2.8","11.8","103.2","0.11","1.5","mg/m3","否"]
[null,"下风向G2","硫化氢","2024-11-18","东北","2.8","11.8","103.2","0.007","0.06","mg/m3","否"]
[null,"下风向G2","臭气浓度","2024-11-18","东北","2.8","11.8","103.2","13","20","无量纲","否"]
[null,"上风向G1","臭气浓度","2024-11-18","东北","2.8","11.8","103.2","<10","20","无量纲","否"]
["九鼎新材料有限公司","下风向G2","非甲烷总烃","2024-10-24","北","0.1","20.5","102.37","0.51","4","mg/m3","否"]
[null,"下风向G2","苯乙烯","2024-10-24","北","0.1","20.5","102.37","<0.0015","5.0","mg/m3","否"]
[null,"下风向G2","二甲苯（总量）","2024-10-24","北","0.1","20.5","102.37","<0.0015","0.2","mg/m3","否"]
["九鼎新材料有限公司","下风向G2","颗粒物","2024-10-24","北","0.1","20.5","102.37","0.089","0.5","mg/m3","否"]
[null,"上风向4#","颗粒物","2024-10-24","北","0.1","20.5","102.37","0.037","0.5","mg/m3","否"]
[null,"下风向G3","苯乙烯","2024-10-24","北","0.1","20.5","102.37","<0.0015","5.0","mg/m3","否"]
[null,"下风向G3","非甲烷总烃","2024-10-24","北","0.1","20.5","102.37","0.48","4","mg/m3","否"]
[null,"下风向G3","二甲苯（总量）","2024-10-24","北","0.1","20.5","102.37","<0.0015","0.2","mg/m3","否"]
[null,"下风向G3","颗粒物","2024-10-24","北","0.1","20.5","102.37","0.094","0.5","mg/m3","否"]
[null,"下风向G1","二甲苯（总量）","2024-10-24","北","0.1","20.5","102.37","<0.0015","0.2","mg/m3","否"]
[null,"下风向G1","颗粒物","2024-10-24","北","0.1","20.5","102.37","0.066","0.5","mg/m3","否"]
[null,"下风向G1","苯乙烯","2024-10-24","北","0.1","20.5","102.37","<0.0015","5.0","mg/m3","否"]
[null,"下风向G1","非甲烷总烃","2024-10-24","北","0.1","20.5","102.37","0.45","4","mg/m3","否"]