{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet2"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet2","index":0,"n_rows":13,"n_cols":13,"rows_kept":13,"merged":[[0,0,0,12],[2,0,5,0],[6,0,8,0],[9,0,12,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2024年如皋市重点污染源无组织废气执法监测统计表2"]
["企业名称","监测点","监测日期","监测项目","风向","风速（m/s）","温度(℃)","压力（kPa）","排放浓度","排放限值","单位","是否超标","备注"]
["如皋市建诚新型墙体材料有限公司","下风向2#","2024-07-04","二氧化硫","西南","2.4","37.3","100.43","0.193","0.5","mg/m3","否","下风向最大小时浓度0.128"]
[null,"下风向3#","2024-07-04","二氧化硫","西南","2.4","37.3","100.43","0.174","0.5","mg/m3","否","下风向最大小时浓度0.128"]
[null,"下风向1#","2024-07-04","二氧化硫","西南","2.4","37.3","100.43","0.168","0.5","mg/m3","否","下风向最大小时浓度0.128"]
[null,"上风向4#","2024-07-04","二氧化硫","西南","2.4","37.3","100.43","0.065","0.5","mg/m3","否","下风向最大小时浓度0.128"]
["江苏力星通用钢球股份有限公司","下风向3#","2024-06-27","非甲烷总烃","西","1.4","27.2","101.06","1.24","4.0","mg/m3","否",""]
[null,"下风向2#","2024-06-27","非甲烷总烃","西","1.4","27.2","101.06","1.31","4.0","mg/m3","否",""]
[null,"下风向1#","2024-06-27","非甲烷总烃","西","1.4","27.2","101.06","1.20","4","mg/m3","否",""]
["南通新敦煌染业有限公司","上风向G1","2024-06-05","臭气浓度","东南","1.2","23.9","101.94","<10","20","无量纲","否",""]
[null,"下风向G4","2024-06-05","臭气浓度","东南","1.2","23.9","101.94","18","20","无量纲","否",""]
[null,"下风向G3","2024-06-05","臭气浓度","东南","1.2","23.9","101.94","18","20","无量纲","否",""]
[null,"下风向G2","2024-06-05","臭气浓度","东南","1.2","23.9","101.94","<10","20","无量纲","否",""]